\documentclass{ppex}
\nonstopmode
\usepackage [basic,box,gate,ic,optics]{circ} \usepackage {xspace}
\pagestyle{empty}

\begin{document}
\ResetPreambleCommands
\ReadyForTheFray
\usepackage [basic,box,gate,ic,optics]{circ} \usepackage {xspace}
%% Here are some CIRC relevant definitions !!!!
\def\atmathdef#1 #2 #3 #4{%
    \expandafter\def\csname#1\endcsname{\relax\ifmmode#2\else$#2$\fi\xspace}%
    \expandafter\def\csname#1doc\endcsname{\csname#1\endcsname & #3\\}%
                % pr\"apariert Abk\"urzung f\"ur Abk\"urzungsverzeichnis
                % (mu\ss{} in 2-spaltige Tabelle als eigenst\"andige Zeile eingef\"ugt
                %  werden.)
    \expandafter\def\csname#1art\endcsname{#4\xspace}%  der Artikel
    \expandafter\def\csname#1txt\endcsname{#3\xspace}%  der beschreibende Text
    \expandafter\def\csname#1my\endcsname%
        {{\tt\char92#1} & \csname#1doc\endcsname}}
                % pr\"apariert Abk\"urzung f\"ur "Merkzettel"
                % (3-spaltige Tabelle!!)

\atmathdef Cmess    {\mathrm{C}_m}       {linearer Me\ss{}kondensator}          {}
\atmathdef Cnl      {C_{nl}}             {nichtlineare Kapazit\"at der Probe} {die}
\atmathdef Geins    {\mathrm{G_1}}       {Generator, mit dem der Schwingkreis angeregt
wird} {der}
\atmathdef Gzwei    {\mathrm{G_2}}       {Generator, mit dem die Stroboskopfrequenz
erzeugt wird} {der}
\atmathdef LO       {\mathrm{L}}         {Induktivitt der linearen Spule}  {die}
\atmathdef Leins    {\mathrm{L_1}}       {1. Linse beim \VierFAuf}          {die}
\atmathdef Lzwei    {\mathrm{L_2}}       {2. Linse beim \VierFAuf}          {die}
\atmathdef Poinc    {\goth{P}}           {Poincar\'e-Ebene}                {die}
\atmathdef Peins    {\mathrm{P_1}}       {Polarisator}                      {der}
\atmathdef Pzwei    {\mathrm{P_2}}       {Analysator}                       {der}
\atmathdef Rmess    {\mathrm{R}_m}       {linearer Me\ss{}widerstand}           {}
\atmathdef T        {T}                  {Periodendauer der Schwingung}     {die}
\atmathdef TC       {\mathrm{T_C}}       {kritische Temperatur}             {die}

\freecirc
\def\extracircinit{\font\c*fnta=wind    scaled \*mag}
\bbdefNeT Impulse      \c*fntb 250 \vbox{\hc*{\symfont G}\kern1.5\*spc%
                                         \hc*{\c*fnts\char4}}
\cdef     Probe  Probe \c*fnta    1
\protectcirc
\def\wirestack#1#2{\vbox{\hbox{\tiny #1}\hbox{\tiny\rule{0mm}{2.5mm}#2}}}
\def\MHz{MHz}
   \begin{circuit}{0}
   % optischer Teil
      \nl\Laser1 {} h                       \oa 2 r % Laser
      \cc\nl\Polar1 {\Peins} h              \oa 2 r % Polarisator
      \nl\OM1 P1 {} {} {} {} h                      % optischer Modulator
      \atpin OM1P3                          \oa 6 r %
      \nl\SLens1 {} h                       \oa 1 r % 1. Linse
      \nl\Probe1 {{\small \Cnl}} h         \oa 7 r % Probe
      \nl\SLens2 {} h                       \oa 1 r % 2. Linse
      \nl\cc\Polar2 {\Pzwei} h              \oa 3 r % Analysator
      \nl\Cam1 {Camera} l                           % Kamera
      \atpin SLens1: \shift 0 2 \P1                 % Mitte 1. Linse markieren
      \atpin Probe1: \shift 0 2 \P2                 % Mitte Probe markieren
      \atpin SLens2: \shift 0 2 \P3                 % Mitte 2. Linse markieren
      \Dtext{\small $f_1$} from P1 to P2            % f_1
      \Dtext{\small $f_2$} from P2 to P3            % f_2
   % Generatoren
      \atpin OM1P2
      \wwire {} 2 d                                 % Verbindung OM Impulsgenerator
      \Impulse1 P4 {} {} {} {}                      % Impulsgenerator
      \atpin Impulse1P2
      \wwire {\wirestack{$\Delta$f$_0$}{$\Delta\varphi$}} 3 d
                                                    % Verbindung zum 2. Generator
      \Gvar2 P4 {} {} {\Gzwei} {}                  % 2. Generator
      \atpin Gvar2P2
      \wwire {\wirestack{63\MHz}{Timer}} 3 d      % Verbindung zum 1. Generator
      \Gvar1 P4 {} {} {\Geins} {}                  % 1. Generator
   % Schwingkreis
      \atpin Gvar1P3                         \- 2 r % Eingangssignal Schwingkreis
      \nl\L1 {{\small \LO}} l                      % Spule
      \htopin Probe1l \vtopin Probe1l               % hoch zur Probe
      \atpin Probe1r \vtopin L1* \.1         \- 3 r % runter
      \nl\C2 {{\small \Cmess $\gg$ \Cnl}} h \- 3 r % Me^^e1kondensator
      \.2                                    \- 3 r % Abgriff dD/dt
      \nl \R1 {{\small \Rmess $\ll \frac{1}{\omega \mathrm C_{m}}$}} h  % R
                                             \- 3 r
      \P4                                           % Marke zum Anknippern
   % KO
      \atpin .2                              \- 5 d % dD/dt zum KOy
      \oscillograph1 P4 {$U \sim D$} {} {} {$U \sim j$}  % KO
      \atpin oscillograph1P1 \htopin .1 \vtopin .1  % KOx zu D
      \atpin oscillograph1P2                 \- 1 d % KOy - Masseleitung
      \.3                                    \- 3 r % zum Massegnubbel
      \.4                                    \- 1 d % zur Masse
      \gnd {}                                       % Masse
      \atpin Gvar1P1                         \- 2 l % Generatormasse
      \vtopin .3 \htopin .3                         % Masseleitung
      \atpin .4 \vtopin oscillograph1P3 \.5         % hoch zur KOx-Masse
      \atpin P4 \vtopin oscillograph1P3             % von R1 ...
                \htopin oscillograph1P3             % ... zur KOx-Masse
   \end{circuit}
\end{document}
